Dukovany, 24. března 2017

**Kontrola bloku potvrdila drobnou netěsnost na ruční armatuře**

Kontrola hermetických prostor 2. reaktorového bloku, který byl včera v podvečer neplánovaně odstaven, potvrdila drobnou netěsnost ruční drenážní armatury na potrubí o průměru 2 cm, které slouží k odvzdušnění systému primárního okruhu. Netěsnost neměla vliv na bezpečnost provozu.

 Voda z netěsnosti byla svedena systémem odpadních vod primárního okruhu, který slouží k těmto účelům, k dalšímu zpracování. V průběhu víkendu provedou energetici nápravná opatření a následně zahájí náběh bloku. Předpokládaný termín výroby elektrické energie z druhého reaktorového bloku je ve čtvrtek 30.3.

Jiří Bezděk, mluvčí JE Dukovany